УДК 614.894:001.33:006.354 Группа Т58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Система стандартов безопасности труда
Средства индивидуальной защиты органов дыхания
Классификация и маркировка
Occupational safety standards system.
Means for individual protection of breathing organs.
Classification and marking
ГОСТ 12.04.034-85
(СТ СЭВ 4565-84)
Взамен ГОСТ 12.4.034-78
ОКСТУ 0012

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва 
РАЗРАБОТАН
Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных союзов
Министерством здравоохранения СССР
Министерством химической промышленности СССР
Государственным комитетом СССР по стандартам
ИСПОЛНИТЕЛИ
А.В. Вихлянцев; В.С. Кощеев; И.В. Петрянов; Н.Т.Тимофеева (руководители темы); С.Л. Каминский; И.Н. Никифоров; Г.И. Саверский; С.Н. Шатский; П.И. Басманов; Т.М. Талова
ВНЕСЕН
Отделом охраны труда ВЦСПС
Зам. заведующего отделом Ю.Г. Сорокин
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 мая 1985 г. N 1335
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 мая 1985 г. N 1335 срок введения установлен с 01.07.1986 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) для работающих в народном хозяйстве и устанавливает их классификацию и маркировку.
Стандарт не распространяется на СИЗОД, предназначенные для спасательных, пожарных и других специальных работ.
Настоящий стандарт соответствует СТ СЭВ 4365-84 в части классификации (см. справочное приложение 1).
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним приведены в справочном приложении 2.

1. Классификация 
1.1. СИЗОД по принципу действия подразделяются на: 
изолирующие -И;
фильтрующие -Ф.
1.2. СИЗОД по назначению подразделяются на: 
противогазовые -Г; 
противопылевые -П; 
газопылезащитные -ГП.
1.3. СИЗОД по защитным свойствам подразделяются на степени защиты в соответствии с табл. 1.

     Таблица 1

1.4. СИЗОД по способу подачи воздуха подразделяются на средства: 
без принудительной подачи воздуха -0;
с устройствами для принудительной подачи воздуха:
от централизованных магистралей в виде пневмолиний -1;
от линии сжатого воздуха -2;
от воздуходувок -3.
1.5. Изолирующие СИЗОД по конструкции подразделяются на шланговые и автономные.
1.6. Автономные СИЗОД в зависимости от источника дыхательной смеси подразделяются на средства:
с резервуаром под давлением -8;
с химической генерацией кислорода -9.
1.7. Лицевые части СИЗОД по конструкции подразделяются на: 
загубник -0;
полумаска -1;
маска -2;
шлем-маска -3;
шлем -4.
2. Маркировка 
2.1. Общие требования к маркировке СИЗОД должны соответствовать ГОСТ 12.4.115-82.
2.2. Принцип построения маркировки должен соответствовать табл. 2, где:
1 кодовое место -наименование класса средств индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 -"СИЗОД";
2 кодовое место -буквенное обозначение принципа действия СИЗОД по п. 1.1 и буквенное обозначение назначения СИЗОД по п. 1.2;
3 кодовое место -цифровое обозначение степени защиты по п. 1.3, конструкции лицевой части по п. 1.7, способа подачи воздуха по п. 1.4 или источника дыхательной смеси по п. 1.6;
4 кодовое место -наименование и марка СИЗОД в соответствии с нормативно-техническим документом, по которому оно выпускается, и обозначение нормативно-технического документа.
Кодовые места разделяются дефисом.
Пример условного обозначения СИЗОД;
СИЗОД-ФП-110 Респиратор ШБ-1 "Лепесток-200"
ГОСТ 12.4.028-76.

                                         Таблица 2

						
                                     Приложение 1 Справочное 
Информационные данные о соответствии ГОСТ 12.4.034-85 (СТ СЭВ 4565-84)
Раздел 1 по пп. 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.6 и 1.7 и справочное приложение 2 соответствуют СТ СЭВ 4565-84.

                                      Приложение 2 Справочное

Оглавление 
1. Классификация
2. Маркировка
Приложение 1. Справочное. Информационные данные о соответствии ГОСТ 12.4.034-85 (СТ СЭВ 4565-84)
Приложение 2. Справочное. Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним

ГОСТ 12.04.034-85. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка
Постановление Госстандарта СССР от 13.05.85 N 1335, 12.04.034-85
Госстандарт СССР
Дата внесения в БД:  (Дата внесения в БД)

 Стандарты, правила, нормы, инструкции

 Государственные стандарты  ССБТ

 Средства защиты работающих