ГОСТ 12.4.125-83

Группа Т58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Средства коллективной защиты
работающих от воздействия
механических факторов
Классификация

Occupational safety standards system. Means of joint
protection of workers against the effect of mechanical
factors. Classification 

ОКСТУ 0012                                  
Дата введения 1984-01-01

УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.02.83 N 852.

Переиздание. Июль 1985 г. 

1. Настоящий стандарт распространяется на средства коллективной защиты работающих на производственном оборудовании от воздействия механических факторов (далее средства защиты) и устанавливает их классификацию.

Требования к конструкции конкретных средств защиты устанавливают в стандартах и технических условиях на конкретные средства защиты и виды оборудования.

Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении.

2. Средства защиты разделяют на устройства: оградительные, предохранительные, тормозные, автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления и знаки безопасности.

2.1. Оградительные устройства подразделяют:

по конструктивному исполнению на - кожухи, дверцы, щиты, козырьки, планки, барьеры и экраны;

по способу их изготовления на - сплошные, несплошные (перфорированные, сетчатые, решетчатые) и комбинированные;

по способу их установки на - стационарные, передвижные.

2.2. Предохранительные устройства по характеру действия подразделяют на: блокировочные и ограничительные.

2.2.1. Блокировочные устройства по принципу действия подразделяют на: механические, электронные, электрические, электромагнитные, пневматические, гидравлические, оптические, магнитные и комбинированные.

2.2.2. Ограничительные устройства по конструктивному исполнению подразделяют на: муфты, штифты, клапаны, шпонки, мембраны, пружины, сильфоны и шайбы.

2.3. Тормозные устройства подразделяют:

по конструктивному исполнению - на колодочные, дисковые, конические и клиновые;
по способу срабатывания на - ручные, автоматические и полуавтоматические;
по принципу действия на - механические, электромагнитные, пневматические, гидравлические и комбинированные;
по назначению на - рабочие, резервные, стояночные и экстренного торможения.

2.4. Устройства автоматического контроля и сигнализации подразделяют:

по назначению на - информационные, предупреждающие, аварийные и ответные;
по способу срабатывания на автоматические и полуавтоматические;
по характеру сигнала на - звуковые, световые, цветовые, знаковые и комбинированные;
по характеру подачи сигнала на - постоянные и пульсирующие.

2.5. Устройства дистанционного управления подразделяют:

по конструктивному исполнению на - стационарные и передвижные;
по принципу действия на - механические, электрические, пневматические, гидравлические и комбинированные.

2.6. Знаки безопасности подразделяют по ГОСТ 12.4.026-76.

Приложение 

Справочное 

Пояснения некоторых терминов, употребляемых в стандарте 
+------------------------------------------------------------------+
|            Термин           |               Пояснение            |
+------------------------------------------------------------------+

Средство коллективной защиты   По ГОСТ 12.0.002-80
 (СКЗ)

Средство коллективной защиты   СКЗ, исключающее воздействие на рабо-
от воздействия механических    тающего опасного производственного
факторов                       фактора, вызываемого движением и
                               (или) перемещением материального тела

Оградительное устройство       Устройство защиты, устанавливаемое
                               между опасным производственным факто-
                               ром и работающими

Устройство автоматического     Устройство, предназначенное для конт-
контроля и сигнализации        роля передачи и воспроизведения ин-
                               формации (цветовой, звуковой, свето-
                               вой и др.) с целью привлечения внима-
                               ния работающих и принятия ими решения
                               при появлении или возможном возникно-
                               вении опасного производственного фак-
                               тора

Предохранительное устройство   Устройство, предназначенное для лик-
                               видации опасного производственного
                               фактора в источнике его возникновения

Устройство дистанционного уп-  Устройство, предназначенное для уп-
равления                       равления технологическим процессом
                               или производственным оборудованием за
                               пределами опасной зоны

Тормозное устройство           Устройство, предназначенное для за-
                               медления или остановки производствен-
                               ного оборудования при возникновении
                               опасного производственного фактора

Блокировочное устройство       Устройство, срабатывающее при ошибоч-
                               ных действиях работающего

Ограничительное устройство     Устройство, срабатывающее при наруше-
                               нии параметров технологического про-
                               цесса или режима работы производст-
                               венного оборудования 

ГОСТ 12.4.125-83.Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация
Постановление Госстандарта СССР от 18.02.83 N 852, 12.4.125-83
Госстандарт СССР
Действующий
Тип документа: Нормативно-технический
Дата редакции: 01.07.85
Дата внесения в БД:  (Дата внесения в БД)

 Стандарты, правила, нормы, инструкции

 Государственные стандарты  ССБТ

 Средства защиты работающих